Clavier :
    1, 2, 3, 4, 5, 6 : Positionnement de la face du dé correspondante face à la vue
    Espace : Restauration de la position et la rotation du modèle comme au lancement de l'application
    M : modification du mode d'interation avec la souris, bouton gauche : alterne entre rotation et translation
    R : l'orientation (rotation) actuelle du modèle
    P : la position actuelle du modèle
    L : activer/désactiver l'éclairage
    S : alterne l'affichage doux/brut
    C : Changer de modèle 3D pour passer au suivant.

Souris :
    Bouton gauche + déplacements : rotation (ou déplacement, en fonction du mode actuel, Cf. touche 'M' du clavier) du modèle selon les axes X et Y
    Bouton droit + déplacements : déplacement selon l'axe Z
